设备型号(Forklift Model)：CPD35-GC2
叉车参数(Forklift Parameters)：
	内燃平衡重式叉车 Internal Combustion Counterbalanced Forklift Truck

	特性 Characteristics

	1.01
	制造商 Manufacturer
	HELI

	1.02
	型号 Model
	　
	CPD35

	1.03
	配置号 Config No.
	
	GC2

	1.04
	额定起重量 Load capacity
	kg
	3500

	1.05
	载荷中心距 Load center
	mm
	500

	1.06
	动力方式 Power type
	　
	Battery

	1.07
	驾驶方式 Seated-type
	
	Seated

	1.08
	轴距 Wheelbase
	mm
	1685

	车轮和轮胎 Tire

	2.01
	轮胎类型(前/后) Tire(front/rear)
	
	SE

	2.02
	车轮数量 X=驱动轮（前/后）
Tire N. X=Driving wheel(front/rear)
	
	2/2

	2.03
	前轮距 Tread(front)
	mm
	1000

	2.04
	后轮距 Tread(rear)
	mm
	950

	2.05
	轮胎尺寸(前)  Tire Model(front)
	
	28*9-15

	2.06
	轮胎尺寸(后)  Tire Model(rear)
	
	18*7-8

	尺寸 Dimensions

	3.01
	前悬距 Front overhang
	mm
	490

	3.02
	门架倾角 前/后 Mast tilt angle front/rear
	°
	6/10

	3.03
	门架回缩时高度 Mast height
	mm
	2180

	3.04
	自由起升高度 Full free lifting height
	mm
	150

	3.05
	最大起升高度 Max lifting height
	mm
	3000

	3.06
	作业时最大高度 
Max height under working condition
	mm
	4230

	3.07
	护顶架高度 Overhead height
	mm
	2215

	3.08
	货叉尺寸 厚*宽*长 Fork size T*W*L
	mm
	50*125*1070

	3.09
	货叉调节范围 
Lateral fork adjustment(outside of forks)
	mm
	1060/250

	3.10
	货叉架，Din标准
Fork arm carrier,Din standard
	
	3A

	3.11
	车体长度（含货叉/不含货叉）
Overall length(with fork/without fork)
	mm
	2560

	3.12
	车体宽度 Overall width
	mm
	1241

	3.13
	转弯半径 Turning radius
	mm
	2270

	3.14
	门架离地间隙
Clearance between mast and ground
	mm
	135

	3.15
	轴距中心离地间隙（满载）
Base center and ground(loaded)
	mm
	145

	3.16
	直角堆垛通道宽度（托盘1m*1m）Right angle stacking aisle width(pallet 1m*1m)
	mm
	3960

	3.17
	直角堆垛通道宽度（托盘1.2m*1.2m）Right angle stacking aisle width(pallet 1.2m*1.2m)
	mm
	4160

	性能 Performance

	4.01
	最大行驶速度(满载/空载)  
Max traveling speed(loaded/unloaded)
	Km/h
	14.5/15

	4.02
	起升速度(满载/空载) 
Max lifting speed(loaded/unloaded)
	Mm/s
	0.27/0.44

	4.03
	下降速度(满载/空载)
Max lowering speed(loaded/unloaded)
	Mm/s
	0.42

	4.04
	最大爬坡能力(满载)
Max Grade ability(loaded)
	%
	15/15/12

	4.05
	最大牵引力(满载)
Max traction force(loaded)
	kN
	15600

	4.06
	加速时间（10米）满/空载
Acceleration time(10m) (loaded/unloaded)
	s
	5.75/5.2

	重量 Weight

	5.01
	总重Total weight
	kg
	5500/3950

	5.02
	桥负载(满载)前/后 
Axle load(loaded) front/rear
	kg
	2640/2860

	5.03
	桥负载(空载)前/后
Axle load(unloaded) front/rear
	kg
	8145/855

	蓄电池 Battery

	6.01
	蓄电池电压/容量
Battery voltage/capacity
	V/AH
	80/560

	6.02
	蓄电池重量 Battery weight
	kg
	1550（1350-1650）

	6.03
	蓄电池，DIN标准 Battery,DIN Standard
	
	43536A

	电机和控制器 Motor&Controller

	7.01
	驱动电机功率-60分钟
Driving motor power-60 min
	Kw
	16.6

	7.02
	起升电机功率
Lifting motor power
	Nm
	13.0

	7.03
	驱动电机控制方式
Drive motor controlling mode
	
	MOSFET/AC

	7.04
	起升电机控制方式
Lift motor controlling mode
	
	MOSFET/DC

	7.05
	行车制动/停车制动
Service brake/parking brake
	
	液压/机械
Hydraulic/Mechanical

	7.06
	液压系统工作压力
Hydraulic system working pressure
	Mpa
	21
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